방식	전자파 레이더 방식
주파수 대역	700MHz ~ 3500MHz (중심 주파수 : 2100MHz)
탐사대상물	철근, 매설관(철관, 염비관, CD관 등) 동공, 정커
심도 범위	0 ~ 684mm ※비유전율이 6.2일 때 (콘크리트 재령이 수년 경과한 일반적인 상태)
측정 깊이 분해능	얕은 모드, 표준모드 : 약 1mm, 깊이모드 : 약 2mm
수평 분해능	심도 75mm 미만에 있는 탐사 대상물 : 75mm 이상 심도 75mm 이상에 있는 탐사 대상물 : 심도 이상의 간격 ※ 표준 콘크리트에서의 실측치 (깊이 : 철근의 아키(철근과 철근사이의 간격)=1 : 0.2이상) 심도 75mm 시 철근의 아키 15mm의 철근 판별 가능 심도 175mm 시 철근의 아키 40mm의 철근 판별 가능
수평거리 분해능	2.5mm
주사거리 측정성능	장치 최소 판독치 : 2.5mm 이하 주사거리 측정 정확도 : 이동거리 500mm 범위가 ±2.5mm, 또한 500mm를 초과할 경우 이동거리에 대한 오차는 ±0.5%
두께측정정확도	두께가 10 ~ 200mm인 범위에서 오차가 ±5mm 전자파 전파시간 오차가 ±0.1ns, 200mm 초과시 ±10mm
표시모드	B모드(수직단면도), BA모드(수직단면도, 반사파형표시), C모드(3D 데이터 평면이미지)
화상처리	탐사 시: 리얼타임 자동 표면파 처리, 리얼타임 매뉴얼 감산(뺄셈) 처리, 아사베 필터, 백(back)처리(평균+자동 감도, 자동 감도, 평균, OFF) 비탐사 시: 유저(사용자) 표면파 처리, 감산(뺄셈) 처리, 매뉴얼 표면파 처리, 평균파 처리, 피크처리, 원화재생처리, 자동감도조정
표시화면	스마트폰, 태블릿 PC
비유전율 설정범위	2.0 ~ 20.0 스텝
최대 주사속도	약 80cm/s 속도 초과 알람 있음
제어기능	도면 마력 최대 297점(99점 x 3그룹), 배터리 용량표시, 화면 가로세로 전환표시, 철근 자동검출기능, 철근 검출 어시스트기능, 스마트폰/태블릿PC의 본체 내장
데이터 저장기능	메모리에 데이터 저장 (메모리 용량 2GByte 사용시 약 150개의 데이터 저장 가능
사용온도범위	0 ~ 50℃ (스마트폰 제외)
전원	전용 배터리
연속사용시간	7시간 이상 (배터리 완충전시, 당사 권장 스마트폰의 경우에 한함)
방진 방적구조	IP54
대응 OS	Android 4.2 이상
사이즈	핸들 장착시 : 149(W) x 207(D) x 134.5(H)mm (바퀴포함) 핸들 탁착시 : 149(W) x 207(D) x 74.5(H)mm (바퀴포함)
무게	약 1kg (배터리 포함, 스마트폰 제외)
부재 두께 신호레벨	NJJ-200K와 비교했을 때, 부재 두께 신호 레벨이 약 4배 향상됨.